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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Союзом производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Федеральным государственным учреждением "Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития России"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 091 "Пивобезалкогольная и винодельческая продукция"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2011 г. N 55-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет
Поправка к ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия
	В каком месте
	Нарушена последовательность изложения групп минеральной воды и соответствующих им требований в таблице Б.1: 
После группы XVII (с.22) должны следовать группы XVIII - XX (с.24), XXI (с.25), а далее группы XXII, XXIIа, XXIII, XXIV (с.23) и XXV (с.25).

	Приложение Б. Таблица Б.1
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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на минеральные природные питьевые воды (далее - минеральные воды), предназначенные для реализации потребителям.
Настоящий стандарт не распространяется на минеральные природные воды, предназначенные для наружного применения, и смеси минеральных природных вод.
Требования, обеспечивающие безопасность продукции, изложены в 5.1.6-5.1.8, требования к качеству продукции - в 5.1.3-5.1.5, 5.1.9-5.1.11, требования к маркировке - в 5.4.
[bookmark: 2]2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования
ГОСТ Р 51210-98 Вода питьевая. Метод определения содержания бора
ГОСТ Р 51212-98 Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией
ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р 51680-2000 Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов
ГОСТ Р 51730-2001 Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов
ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия
ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
ГОСТ Р 52964-2008 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте
ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия
ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра
ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа
ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена
ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 23268.1-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках
ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокиси углерода
ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов
ГОСТ 23268.4-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения сульфат-ионов
ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
ГОСТ 23268.6-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия
ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия
ГОСТ 23268.8-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрит-ионов
ГОСТ 23268.9-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов
ГОСТ 23268.10-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов аммония
ГОСТ 23268.11-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов железа
ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости
ГОСТ 23268.13-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов серебра
ГОСТ 23268.14-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов мышьяка
ГОСТ 23268.15-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения бромид-ионов
ГОСТ 23268.16-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения йодид-ионов
ГОСТ 23268.17-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов
ГОСТ 23268.18-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия
ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов
ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом.
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: 3]3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 минеральные природные питьевые воды: Подземные воды, добытые из водоносных горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющие естественный химический состав и относящиеся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободной двуокиси углерода) или повышенной минерализации оказывающие лечебно-профилактическое действие.
Примечание - К природным минеральным водам не относят смеси:
а) подземных вод из водоносных горизонтов с разными условиями формирования их гидрохимических типов; 
б) подземных вод разных гидрохимических типов; 
в) природной минеральной воды с питьевой водой или с искусственно минерализованной водой.
3.2 минеральные столовые воды: Воды минеральные с минерализацией до 1 г/дм3 включительно.
3.3 минеральные лечебно-столовые воды: Воды минеральные с минерализацией от 1 до 10 г/дм3включительно или с меньшей минерализацией при наличии в них биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже бальнеологических норм в соответствии с приложением А, оказывающие воздействие на организм человека, установленное в бальнеологическом заключении.
3.4 бальнеологическое заключение: Документ, выданный уполномоченной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющий состав, качество и тип минеральной воды, устанавливающий и подтверждающий лечебно-профилактические свойства (показания и противопоказания по медицинскому применению) конкретной минеральной воды.
3.5 бальнеологические нормы: Определенные количества биологических активных компонентов, содержащихся в минеральной воде, установленные в приложении А при достижении или превышении которых минеральная вода оказывает лечебно-профилактическое воздействие на организм человека.
3.6 минеральные лечебные воды: Воды минеральные с минерализацией от 10 до 15 г/дм3 (редко большей) или минерализацией менее 10 г/дм3 при наличии в них биологически активных компонентов, массовая концентрация которых превышает бальнеологические нормы в соответствии с приложением А, оказывающие воздействие на организм человека, установленное в бальнеологическом заключении.
3.7 основной ионный состав: Массовая концентрация преобладающих в минеральной воде ионов (хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов и карбонатов, кальция, магния, натрия и калия).
[bookmark: 4]4 Классификация
4.1 Минеральные воды по назначению подразделяют на столовые, лечебно-столовые и лечебные.
4.2 Минеральные воды по минерализации подразделяют на пресные, слабоминерализованные, маломинерализованные, среднеминерализованные и высокоминерализованные. Зависимость назначения минеральной воды от ее минерализации представлена в таблице 1.
Таблица 1
	Классификация минеральных вод по минерализации
	Нормы минерализации воды
	Назначение

	Пресная
	До 1 г/дм3 включ.
	Столовая, лечебно-столовая,* лечебная*

	Слабоминерализованная
	Св. 1 до 2 г/дм3 включ.
	Лечебно-столовая, лечебная*

	Маломинерализованная
	Св. 2 до 5 г/дм3 включ.
	

	Среднеминерализованная
	Св. 5 до 10 г/дм3включ.
	

	Высокоминерализованная
	Св. 10 до 15 г/дм3включ.
	Лечебная

	* При наличии в минеральной воде биологически активных компонентов в соответствии с приложением А.


4.3 В зависимости от химического состава минеральные воды подразделяют на группы и на гидрохимические типы в соответствии с приложением Б.
4.4 Минеральные воды по степени насыщения двуокисью углерода подразделяют на негазированные и газированные.
[bookmark: 5]5 Общие технические требования
5.1 Характеристики
5.1.1 Минеральные воды должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.
________________
* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [1].

5.1.2 Для обработки минеральных вод разрешается применять следующие способы:
- отделение соединений железа, марганца и серы, а также мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом; 
- отделение нерастворимых элементов, таких как соединения железа и серы, путем фильтрации или декантирования; 
- полное или частичное освобождение от свободной двуокиси углерода исключительно физическими методами; 
- насыщение двуокисью углерода; 
- обработка лимонной или аскорбиновой кислотой; 
- обработка сернокислым серебром.
Для обработки минеральных вод, кроме способов, предусмотренных выше, разрешается применять также иные способы, которые не изменяют содержание и соотношение катионов - кальция, магния, натрия и калия, анионов - гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, а также биологически активных компонентов в обрабатываемых минеральных водах.
5.1.3 По органолептическим показателям минеральные воды должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование показателя
	Характеристика минеральных вод

	Прозрачность
	Прозрачная жидкость без посторонних включений. Допускается естественный осадок минеральных солей

	Цвет
	Бесцветная жидкость или с оттенками от желтоватого до зеленоватого

	Вкус и запах
	Характерные для комплекса содержащихся в воде веществ


5.1.4 По химическому составу минеральные воды должны соответствовать характеристикам группы и гидрохимического типа, к которым они отнесены в соответствии с приложением Б.
5.1.5 Медицинские показания по применению лечебно-столовых и лечебных минеральных вод в соответствии с приложением В.
5.1.6 Содержание токсичных элементов не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации* и указанных в таблице 3.
______________
* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации -нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [1].




Таблица 3
	Наименование токсичного элемента
	Допустимые уровни содержания токсичных элементов, 
мг/дм3, не более

	
	Столовые
	Лечебно-столовые
	Лечебные

	1 Барий
	1,0
	5,0
	5,0

	2 Кадмий
	0,003
	0,003
	0,003

	3 Медь
	1,0
	1,0
	1,0

	4 Мышьяк
	0,1
	0,1
	0,1

	5 Нитраты
	50,0
	50,0
	50,0

	6 Нитриты
	2,0
	2,0
	2,0

	7 Ртуть
	0,001
	0,001
	0,001

	8 Селен
	0,05
	0,05
	0,05

	9 Свинец
	0,01
	0,01
	0,01

	10 Стронций
	7,0
	25,0
	25,0

	Примечания
1 Мышьяк не является токсичным элементом в минеральных питьевых лечебных водах, содержащих природный биологически активный мышьяк.
2 Нитраты рассчитывают как общие нитраты, нитриты - как общие нитриты.


Требования по содержанию токсичных элементов, установленные в таблице 4, вступают в силу через два года со дня введения в действие настоящего стандарта.
Таблица 4
	Наименование токсичного элемента
	Допустимые уровни содержания токсичных элементов, 
мг/дм3, не более

	
	Столовые
	Лечебно-столовые
	Лечебные

	1 Барий
	1,0
	5,0
	5,0

	2 Кадмий
	0,003
	0,003
	0,003

	3 Медь
	1,0
	1,0
	1,0

	4 Мышьяк
	0,05
	0,05
	0,05

	5 Никель
	0,02
	0,02
	0,02

	6 Нитраты
	50,0
	50,0
	50,0

	7 Нитриты
	0,1
	0,1
	0,1

	8 Ртуть
	0,001
	0,001
	0,001

	9 Селен
	0,01
	0,05
	0,05

	10 Свинец
	0,01
	0,01
	0,01

	11 Стронций
	7,0
	25,0
	25,0

	12 Сурьма
	0,005
	0,005
	0,005

	13 Хром
	0,05
	0,05
	0,05

	14 Цианиды
	0,07
	0,07
	0,07

	Примечания
1 Мышьяк не является токсичным элементом в минеральных лечебных водах, содержащих природный биологически активный мышьяк.
2 Нитраты рассчитывают как общие нитраты, нитриты - как общие нитриты.
3 Определение содержания сурьмы и цианидов проводят на этапе признания подземной воды в качестве минеральной.
4 Хром рассчитывают как общий хром.
5 Для минеральных вод, добываемых из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат нитриты в повышенных количествах, допускается уровень нитритов до 2,0 мг/дм3 включительно.


5.1.7 Содержание радионуклидов не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации*.
_________________
* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [1].
5.1.8 Микробиологические показатели не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации** и указанных в таблице 5.
_________________
** До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [1]-[3].
Таблица 5
	Наименование показателя
	Норма
	Примечание

	КМАФАнМ,* КОЕ/см3
	Не более 100
	-

	БГКП (колиформные бактерии), КОЕ/100 см3
	Отсутствие
	Проводят трехкратное исследование по 100 см3

	БГКП (колиформные бактерии) фекальные, КОЕ/100 см3
	Отсутствие
	

	Pseudomonas aeruginosa, КОЕ/дм3
	Отсутствие
	Проводят трехкратное исследование по 1 дм3

	* Для минеральной воды в потребительской таре показатель определяют только в течение 12 ч после розлива. Продукцию, отобранную для проведения испытаний на содержание КМАФАнМ, следует хранить при температуре от 1 °С до 4 °С.


5.1.9 Массовая доля диоксида углерода в газированных минеральных водах, разлитых в потребительскую тару, должна быть не менее 0,20%, в железистых (в соответствии с приложением Б) - не менее 0,40%.
5.1.10 При обработке минеральной воды сернокислым серебром массовая концентрация сернокислого серебра в воде не должна превышать 0,2 мг/дм3.
5.1.11 Перманганатная окисляемость минеральных вод не должна превышать 10,0 мг/дм3 потребленного кислорода. Расхождение между значениями перманганатной окисляемости минеральной воды в источнике (скважине) и в потребительской упаковке не должно превышать 15%. При использовании лимонной или аскорбиновой кислоты для обработки минеральных вод перманганатную окисляемость не определяют.
5.2 Требования к сырью и вспомогательным материалам
5.2.1 При производстве минеральной воды используют:
- двуокись углерода - по ГОСТ 8050. 
- кислоту лимонную моногидрат пищевую - по ГОСТ 908; 
- кислоту аскорбиновую; 
- сернокислое серебро.
5.2.2 Сырье и вспомогательные материалы, применяемые при производстве минеральных вод, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.*
_____________
* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - требованиям нормативных документов федеральных органов исполнительной власти [1], [4].
5.3 Упаковка
5.3.1 Минеральные воды разливают в потребительскую тару, обеспечивающую сохранение качества и безопасности минеральных вод.
5.3.2 Объем минеральной воды в единице потребительской тары должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской таре, с учетом допускаемых отклонений. 
Пределы допускаемых отрицательных отклонений объема продукции в единице потребительской тары от номинального количества - по ГОСТ 8.579.
5.3.3 Потребительскую тару с минеральной водой укупоривают с использованием укупорочных средств, упаковывают в транспортную тару или объединяют в групповые упаковки.
5.3.4 Потребительская тара, укупорочные средства, транспортная тара, контактирующие с минеральной водой должны быть изготовлены из материалов, использование которых в контакте с минеральными водами обеспечивает сохранение качества и безопасности минеральных вод.
5.3.5 При укрупнении грузовых мест формирование пакетов с минеральной водой - по ГОСТ 24597.
5.3.6 Упаковка минеральной воды, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846.
5.3.7 Минеральную воду упаковывают в непосредственной близости от источника, либо транспортируют к месту упаковки в условиях, обеспечивающих сохранность качества минеральной воды.
5.3.8 Поддоны, прокладочный и упаковочный материалы являются составной частью упаковки минеральных вод.
5.4 Маркировка
5.4.1 Потребительскую тару с минеральной водой маркируют по ГОСТ Р 51074 с нанесением следующей информации:
- наименования продукта; 
- указания степени насыщения двуокисью углерода - газированная или негазированная; 
- наименования группы минеральной воды; 
- номера скважины (скважин) и, при наличии, наименования месторождения (участка месторождения) или наименования источника; 
- наименования и местонахождения (адреса) изготовителя и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии), ее телефона, а также, при наличии, факса, адреса электронной почты; 
- объема, дм3; 
- товарного знака изготовителя (при наличии); 
- назначения воды (столовая, лечебная, лечебно-столовая); 
- минерализации, г/дм3; 
- условий хранения; 
- даты розлива; 
- срока годности; 
- основного ионного состава и при наличии массовой концентрации биологически активных компонентов, мг/дм3; 
- медицинских показаний по применению (для лечебных и лечебно-столовых вод) в соответствии с приложением В; 
- обозначения документа, в соответствии с которым изготовлена минеральная вода; 
- информации о подтверждении соответствия.
5.4.2 Наименование природной минеральной воды, которое представляет собой или содержит современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное название городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, природные условия которого исключительно или главным образом определяют свойства природной минеральной воды (месторождения природной минеральной воды, участка месторождения, источника и другого элемента месторождения, иного географического объекта в границах месторождения), может быть указано при условии, что данная природная минеральная вода добывается в пределах этого географического объекта.
5.4.3 При содержании фторидов более 1 мг/дм3 изготовитель обязан указать в маркировке - "Содержит фториды"; при содержании фторидов более 2,0 мг/дм3 - "Высокое содержание фторидов: не пригодна для регулярного употребления детьми до семи лет".
5.4.4 Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 с нанесением необходимых манипуляционных знаков по ГОСТ Р 51474: "Беречь от влаги", "Верх" для всех видов тары, а для стеклянной тары дополнительно должен быть нанесен знак "Хрупкое. Осторожно".
5.4.5 Маркировка непрозрачной групповой упаковки минеральных вод должна содержать следующую информацию:
- наименование продукта; 
- наименование и местонахождение (адрес) изготовителя; 
- число упаковочных единиц; 
- объем минеральной воды в потребительской таре, дм3.
5.4.6 На прозрачную групповую упаковку минеральных вод транспортную маркировку не наносят.
[bookmark: 6]6 Правила приемки
6.1 Правила приемки - по ГОСТ 23268.0.
6.2 Порядок и периодичность контроля (полного, сокращенного и краткого химического анализов), в том числе на соответствие требованиям безопасности готовой продукции, устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.
6.3 Полный химический анализ и проверку на соответствие требованиям 5.1.6, 5.1.7 проводят не реже одного раза в год.
6.4 Результаты химического анализа минеральной воды должны быть представлены по форме в соответствии с приложениями Г, Д и Е.
[bookmark: 7]7 Методы контроля
7.1 Методы отбора проб - по ГОСТ 23268.0.
7.2 Оценку внешнего вида готовой продукции, упаковки, маркировки проводят визуально.
7.3 Определение органолептических показателей и объема минеральной воды в потребительской таре - по ГОСТ 23268.1.
7.4 Определение водородного показателя (рН) - по [4].
7.5 Герметичность укупорки - по ГОСТ Р 52109.
7.6 Определение сухого остатка - по ГОСТ 18164.
7.7 Определение минерализации воды проводят расчетным методом как суммарную концентрацию анионов, катионов и недиссоциированных в воде неорганических веществ, выраженную в г/дм3.
7.8 Определение химических показателей: бор - по ГОСТ Р 51210, ГОСТ Р 51309; литий - по ГОСТ Р 51309, [5]; аммоний - по ГОСТ 23268.10; калий - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 23268.7, [5]; натрий - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 23268.6, [5]; серебро - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 23268.13, [6]; магний - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 23268.5; кальций - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 23268.5; железо закисное и железо окисное - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 23268.11, ГОСТ 30538, [6]; алюминий - по ГОСТ Р 51309; марганец - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 4974, [6]; кобальт - по ГОСТ Р 51309, [6]; цинк - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 18293, ГОСТ 30538, [6]; молибден - по ГОСТ Р 51309; фторид-ион - по ГОСТ 23268.18; хлорид-ион - по ГОСТ 23268.17; бромид-ион - по ГОСТ 23268.15; йодид-ион - по ГОСТ 23268.16; сульфат - по ГОСТ Р 52964, ГОСТ 4389, ГОСТ 23268.4; гидросульфид - по [8], [9]; тиосульфат и сульфит - по [8], [9]; карбонат и гидрокарбонат - по ГОСТ 23268.3; гидрофосфат - по ГОСТ 18309, [10]; диоксид углерода - по ГОСТ 23268.2; сероводород общий - по [8], [9]; кремний - по ГОСТ Р 51309, [11], [12].
7.9 Определение токсичных элементов: барий, никель, сурьма и хром - по ГОСТ Р 51309; кадмий - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 30538; медь - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 30538, ГОСТ 4388, [6], [7]; мышьяк - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ Р 51766, ГОСТ 30538, ГОСТ 23268.14; нитраты - по ГОСТ 23268.9; нитриты - по ГОСТ 23268.8; ртуть - по ГОСТ Р 51212, [13]; селен - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 19413; свинец - по ГОСТ Р 51309, ГОСТ 18293, ГОСТ 30538; стронций - по ГОСТ 23950, [5]; цианиды - по ГОСТ Р 51680.
7.10 Определение радионуклидов - по ГОСТ Р 51730, [14].
7.11 Определение перманганатной окисляемости - по ГОСТ 23268.12.
7.12 Определение диоксида углерода - по ГОСТ 23268.2.
7.13 Методы отбора проб для микробиологических анализов - по ГОСТ 26668, подготовка проб -по ГОСТ 26669, культивирование микроорганизмов - по ГОСТ 26670.
7.14 Определение микробиологических показателей (кроме P. aeruginosa) - по ГОСТ Р 52816, ГОСТ 18963, определение P. aeruginosa - по [15].
[bookmark: 8]8 Идентификация
При необходимости, идентификацию минеральной воды, включенной в приложение Б, проводят путем сравнения показателей основного ионного состава, полученных в результате химического анализа идентифицируемой минеральной воды, и показателей основного ионного состава, указанных в приложении Б. В случае недостаточности данных для вывода о подлинности минеральной воды идентификацию проводят путем сравнения показателей полного химического анализа минеральной воды из источника (скважины) с учетом естественных природных вариаций и показателей полного химического анализа идентифицируемой воды с учетом разрешенных настоящим стандартом способов обработки минеральных вод. Полный химический анализ минеральной воды проводят по показателям, указанным в приложении Г, стандартизованными методами.
При необходимости, идентификацию минеральной воды, не включенной в приложение Б, проводят путем сравнения показателей полного химического анализа минеральной воды из источника (скважины) с учетом естественных природных вариаций и показателей полного химического анализа идентифицируемой воды с учетом разрешенных настоящим стандартом способов обработки минеральных вод. Полный химический анализ минеральной воды проводят по показателям, указанным в приложении Г, стандартизованными методами.
[bookmark: 9]9 Транспортирование и хранение
9.1 Минеральные воды транспортируют всеми видами транспорта. Пакетирование грузовых мест проводят по ГОСТ 23285.
9.2 Минеральные воды, разлитые в потребительскую тару, не являются скоропортящейся продукцией.
9.3 Срок годности минеральных вод конкретных наименований, а также правила и условия хранения и транспортирования продукции в течение срока годности устанавливает изготовитель в технологической инструкции на минеральную воду конкретного наименования.
[bookmark: a]












































Приложение А
(обязательное)
Бальнеологические нормы биологически активных компонентов в минеральных водах
А.1 Бальнеологические нормы биологически активных компонентов в минеральных водах приведены в таблице А.1. 
Таблица А.1
	Наименование группы минеральной воды
	Наименование биологически активного компонента
	Значение массовой концентрации биологически активного компонента, мг/дм3

	
	
	Лечебные
	Лечебно-столовые

	Углекислая
	Свободная двуокись углерода* (растворенная)
	-
	Не менее 500,0

	Железистая
	Железо (суммарное)
	-
	Не менее 10,0

	Мышьяковистая
	Мышьяк**
	Не менее 0,7
	-

	Борная
	Бор (в пересчете на ортоборную кислоту)
	Не менее 60,0
	35,0-60,0

	Кремнистая
	Кремний (в пересчете на метакремниевую кислоту)
	-
	Не менее 50,0

	Бромная
	Бром
	Не менее 25,0
	-

	Йодная
	Йод
	Не менее 10,0
	5,0-10,0

	Содержащая органические вещества
	Органические вещества (в расчете на углерод)
	Не менее 15,0
	5,0-15,0

	* Для минеральных вод, содержащих свободную двуокись углерода (растворенную) в источнике (скважине). 
** Для минеральных вод, содержащих природный биологически активный мышьяк в источнике (скважине).
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Приложение В (справочное)
Перечень медицинских показаний по применению (внутреннему) минеральных вод
В.1 Болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).
В.2 Хронический гастрит:
В.2.1  с нормальной секреторной функцией желудка;
В.2.2  с повышенной секреторной функцией желудка;
В.2.3  с пониженной секреторной функцией желудка.
В.3 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
8.4 Болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника).
В.5 Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей.
В.6 Болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит).
В.7 Нарушение органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни желудка; постхолецистэктомические синдромы.
В.8 Болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена).
В.9 Болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит).
В.10 Болезни крови (железодефицитные анемии).
Примечание - В маркировке минеральной воды указывают, что она применяется при вышеуказанных заболеваниях только вне фазы обострения. В маркировке допускается указывать обобщающие показания к медицинскому применению минеральных вод, без расшифровки конкретных заболеваний, указанных в скобках.
[bookmark: bibl][bookmark: g]










Приложение Г 
(обязательное)

Протокол полного химического анализа минеральной воды (органолептические и идентификационные показатели, показатели безопасности, показатели химического состава)

Протокол полного химического анализа минеральной воды N_______от__________________20___г.
	Местоположение и наименование источника или номер скважины
	Органолептические показатели

	Наименование продукции
	Прозрачность

	
	Цвет

	Наименование изготовителя
	Осадок

	Наименование заказчика
	Запах, вкус

	Условия, место отбора
	

	Т воды, °С при  T воздуха, °С
	

	Дата отбора/розлива
	

	Кем отобрана проба
	

	В литре воды содержится
	Граммы (мг)
	Мг-экв.
	Экв. %
	Нормативный документ

	Катионы

	Литий* Li+
	
	
	
	

	Аммоний NH4
	
	
	
	

	Калий* К+
	
	
	
	

	Натрий* Na+
	
	
	
	

	Магний Мg+
	
	
	
	

	Кальций* Са2+
	
	
	
	

	Стронций Sr2+
	
	
	
	

	Железо закисное** Fe2+
	
	
	
	

	Железо окисное** Fe3+
	
	
	
	

	Алюминий* Al3+
	
	
	
	

	Марганец Мn2+
	
	
	
	

	Медь Сu2+
	
	
	
	

	Кобальт* CO32+
	
	
	
	

	Никель Ni2+
	
	
	
	

	Свинец Рb2+
	
	
	
	

	Цинк Zn2+
	
	
	
	

	Кадмий Cd2+
	
	
	
	

	Ртуть Hg2+
	
	
	
	

	Хром Σ (Сr3++Сr6+)
	
	
	
	

	Селен Se2+
	
	
	
	

	Молибден* Мо2+
	
	
	
	

	Барии Ва2+
	
	
	
	

	Мышьяк Σ As3+As6
	
	
	
	

	Сурьма***
	
	
	
	

	Сумма катионов
	
	
	100
	

	Анионы

	Фторид* F-
	
	
	
	

	Хлорид* Cl-
	
	
	
	

	Бромид* Вr-
	
	
	
	

	Иодид* I-
	
	
	
	

	Сульфат* SO42-
	
	
	
	

	Гидрокарбонат* НСО3-
	
	
	
	

	Карбонат* С032-
	
	
	
	

	Гидрофосфат* НРО4-
	
	
	
	

	Нитрит N02-
	
	
	
	

	Нитрат NO3-
	
	
	
	

	Цианид*** CN
	
	
	
	

	Сумма анионов
	
	
	100
	

	В литре воды содержится
	Граммы (мг)
	Нормативный документ

	Недиссоциированные молекулы

	Диоксид углерода** СО2
	
	

	Сероводород общий* Σ  H2S в том числе свободный
	
	

	
	
	

	Метакремниевая кислота* H2SiO3 в том числе коллоидная
	
	

	
	
	

	Ортоборная кислота* Н2ВО3
	
	

	Другие показатели

	Окисляемость, мг O2/дм3*
	
	

	рН**
	
	

	Органические вещества (сумма C орг)*4
	
	

	Сухой остаток при 180 °С*
	
	

	Минерализация воды М*
	
	

	Дополнительные компоненты:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Идентификационные показатели.
** Не являются показателями безопасности и идентификационными показателями. 
*** Определяют на стадии признания подземной воды в качестве минеральной. 4

Формула химического состава:
Руководитель_________________________                                _________________
                     (фамилия,инициалы)                                               (личная подпись)
Аналитик_____________________________                               __________________
(фамилия,инициалы)                                                                    (личная подпись)
м. п.














Приложение Б (обязательное)
Требования к химическим показателям групп, гидрохимических типов минеральных вод и их лечебному применению
Б.1 Требования к химическим показателям групп, гидрохимических типов минеральных вод и их лечебному применению приведены в таблице Б.1.
Таблица Б.1
	Наименование группы минеральной воды
	Характеристика гидрохимического типа минеральной воды
	Наименование представителя гидрохимического  типа минеральной  воды и ее местонахождение
	Минера-лизация,
г/дм3
	Основной ионный состав представителя гидрохимического типа минеральной воды
	Биологически
активные 
компоненты, 
мг/дм3
	Назначение воды
	Медицинские показания по применению минеральной воды (см. 
приложение В)

	
	Наименование гидрохимического типа воды
	Минера-лизация,
г/дм3
	Основные ионы, мг-экв., %
	
	
	Анионы, мг/дм3
	Катионы, мг/дм3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	НСО3-
	SO42-
	Cl-
	Са2+
	Мg2+
	(Na++К+)
	
	
	

	I. Гидрокарбонатная натриевая
	Ессентукский горный
	0,5-0,8
	НСО3 60-85, 
(Na+K)>80
	Ессентукская Горная(скважина 70). 
Ессентукское месторождение, Ставропольский край
	0,5-0,8
	220-500
	<90
	<80
	<20
	<10
	120-250
	-
	Столовая
	-

	
	Горяче-ключевский N 1
	1,0-2,0
	НСО3> 75,
(Na+K)>90
	Горячий Ключ N 1. 
Псекупское месторождение, Краснодарский край
	1,0-2,0
	700-1200
	<100
	50-120
	<25
	<10
	350-600
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Майкопская(скважины 6030, 46602). 
Ханское месторождение, Республика Адыгея
	1,0-2,0
	700-1200
	<50
	<100
	<10
	<10
	400-600
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	Нагутский 26
	4,0-7,0
	НСО3>70, 
(Na+K)>90
	Нагутская 26(скважины 26-н, 43). 
Нагутское месторождение, Ставропольский край
	4,0-7,0
	2300-4000
	<150
	200-650
	<100
	<50
	1000-3000
	CO2 500-800
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	Нагутский - 56
	6,0-9,5
	НСО3 75-90, 
(Na+K)>90
	Нагутская-56(скважина 56). 
Нагутское месторождение, Ставропольский край
	6,0-9,0
	4200-5600
	100-300
	500-650
	<150
	<100
	2000-3000
	CO2 500-1000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	Ia. Гидрокарбонатная натриевая, борная
	Мухенский*
	8,0-15,0
	НСО3>90, 
(Na+K)>80
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	H3BO3, CO2
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.5; В.8

	II. Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая, магниево-натриево-кальциевая
	Архызский
	0,2-0,4
	НСО3 70-90, 
Са 40-50, 
Мg 20-30, 
(Na+K) 20-30
	Архыз (скважины 130-к,131-к, 1-э, 2-э, 3-э). 
Архызское месторождение, Карачаево-Черкесская Республика
	0,20-0,35
	150-250
	<25
	<10
	25-50
	5-20
	5-30
	-
	Столовая
	-

	IIа. Гидрокарбонатная кальциево-натриевая, кремнистая
	Терсинский
	4,0-6,0
	НСО3>90, 
(Na+K) 55-75, 
Са 20-30
	Терсинка (скважина 1011). 
Терсинское месторождение, Кемеровская область
	5,0-6,0
	3000-4000
	<25
	130-180
	250-350
	<100
	900-1200
	H2SiO3 60-90,
CO2 1700-3000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	IIб. Гидрокарбонатная кальциево-натриевая (натриево-кальциевая), борная
	Сахалинский
	2,0-5,0
	НСО3>90, 
(Na+K) 50-70, 
Са 20-40
	Сахалинская (скважина 6-А-бис). 
Побединское месторождение, Сахалинская область
	2,5-4,5
	1900-2800
	<2
	<50
	180-250
	<100
	350-700
	H3BO3 130-230, 
CO2 800-2000
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.8

	IIв. Гидрокарбонатная кальциево-натриевая (натриево-кальциевая) мышьяковистая, борная
	Чвижепсинский-1*
	2,0-3,5
	НСО3>90, 
Са 60-75, 
(Na+K) 20-30
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	As, H3BO3, CO2
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.8; В.10

	
	Чвижепсинский-2*
	3,5-6,0
	НСО3>90, 
(Na+K) 55-65, 
Са 25-35
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	As, H3BO3, CO2
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.8; В.10

	III. Гидрокарбонатная магниево-натриево-кальциевая (магниево-кальциево-натриевая), кремнистая
	Амурский
	1,0-4,5
	HCO3>75, 
Са 35-60, 
(Na+K) 20-40, 
Mg>20
	Амурская (Гонжа) (скважина 29/6). 
Гонжинское месторождение, Амурская область
	2,5-3,0
	1800-2500
	25-80
	<10
	250-300
	130-200
	200-300
	H2SiO3 50-70,
CO2 500-800
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	IIIa. Гидрокарбонатная магниево-натриево-кальциевая (магниево-кальциево-натриевая), железистая
	Ласточкинский
	3,0 -5,0
	HCO3>80, 
(Na+K) 30-60, 
Са 20-40, 
Mg 20-50
	Ласточка (скважина 546). 
Месторождение Ласточка Приморский край
	3,0-5,0
	2900-3500
	<10
	<50
	190-230
	100-130
	650-820
	Fe 15-25, 
CO2 2900-3300
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9; В.10

	IV. Гидрокарбонатная магниево-кальциевая (кальциево-магниевая)
	Сенежский
	0,3-0,8
	HCO3>70, 
Са 40-75, 
Mg 20-55
	Сенежская (скважины 46240620, 46219780). 
Сенежское месторождение, Московская область
	0,3-0,7
	250-450
	<15
	<10
	50-80
	15-40
	10-40
	-
	Столовая
	-

	
	Сенежский
	0,3-0,8
	HCO3>70, 
Са 40-75, 
Mg 20-55
	Зеленая долина (скважина 45214039). 
Верхне-клязьминско-Сходненское месторождение, Москва - Зеленоград
	0,4-0,7
	300-450
	<50
	<15
	60-110
	20-
40
	15-30
	-
	Столовая
	-

	
	Глазовский
	0,1-0,5
	HCO3>85, 
Са 40-70, 
Mg 30-60
	Монастырская (скважины 14546, 14546А). 
Глазовское месторождение, Приморский край
	0,3-0,5
	120-300
	8-12
	2,5-6
	20-50
	10-40
	<10
	-
	Столовая
	-

	
	Шмаковский
	1,0 -3,0
	HCO3>90, 
Са 30-65, 
Mg 15-40, 
(Na+K) 15-30
	Шмаковка (скважины 2-Э, 4-Э, 5-Э). 
Шмаковское месторождение, Приморский край
	1,0-2,0
	650-1200
	<10
	<25
	100-250
	<100
	<100
	H2SiO3 50-130, 
CO2 1200-3600
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	IVa. Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая (магниево-кальциевая), кремнистая
	
	
	
	Шмаковка N 1 (скважина 15/70). 
Шмаковское месторождение, Приморский край
	1,3-2,5
	1000-1600
	<10
	<10
	190-350
	50-150
	<50
	H2SiO3 50-155, 
CO2 2000-2700
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Теберда (скважина 2-бис). 
Тебердинское месторождение, Карачаево-Черкесская Республика
	1,0-2,0
	1000-1500
	<50
	<25
	150-300
	50-150
	<100
	H2SiO3 50-70,
CO2 1000-2500
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	IVб. Гидрокарбонатная магниево-кальциевая, железистая
	Дарасунский
	1,5-5,0
	HCO3>85, 
Са 45-70, 
Мg 20-40
	Дарасун (скважина 7/57). 
Дарасунское месторождение, Читинская область
	1,5-2,8
	1200-1800
	90-150
	<25
	200-300
	50-150
	80-100
	Fe 10-40, 
CO2 2000-3000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.10

	
	
	
	
	Кожановская (скважины I, II). 
Кожановское месторождение, Красноярский край
	2,5-4,0
	2000-3000
	100-200
	<25
	400-550
	100-200
	50-150
	Fe 20-50,
CO2 2000-2500
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.10

	IVв. Гидрокарбонатная магниево-кальциевая, железистая, кремнистая
	Кукинский
	1,3-4,0
	HCO3>85, 
Са 35-70, 
Мg 20-45
	Кука (скважины 45, 46). 
Кукинское месторождение, Читинская область
	2,0-3,2
	1600-2300
	<50
	<25
	280-380
	100-200
	90-130
	Fe 10-30, 
H2SiO3 50-90,
CO2 2500-3300
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2, В.3-В.10

	
	
	
	
	Медвежка (скважина 15-70). 
Шмаковское месторождение, Приморский край
	1,3-2,5
	1000-1600
	<10
	<10
	190-350
	50-150
	<50
	Fe 10-26, 
H2SiO3 50-155, 
CO2 2000-2700
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.10

	V. Гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая, кремнистая
	Новотерский
	3,5-5,5
	SO4 40-60, 
HCO3 30-50, 
(Na+K) 55-75, 
Са 20-40
	Новотерская целебная (скважина 72). 
Змейкинское месторождение, Ставропольский край
	4,0-5,3
	1300-1600
	1200-1600
	300-500
	300-400
	<100
	800-1100
	H2SiO3 30-70
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	VI. Хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная (сульфатно-гидрокарбонатная) натриевая
	Средне-ессентукский
	0,4-0,9
	HCO3 40-55, 
SO4 420-35, 
Сl 20-30, 
(Na+K)>80
	Ессентуки новая -55(скважина 55). 
Ессентукское месторождение, Ставропольский край
	0,4-0,9
	200-350
	100-170
	50-100
	<50
	<50
	190-250
	-
	Столовая
	-

	
	Ачалукский
	2,0-5,0
	SO4 30-60, 
HCO3 20-50, 
(Na+K)>90
	Ачалуки (скважина 376). 
Ачалукское месторождение, Республика Ингушетия
	2,5-3,5
	1000-1300
	550-900
	100-200
	<25
	<25
	850-1100
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	Бештаугорский-2
	2,2-5,0
	HCO3 35-50, 
SO4 35-50, 
(Na+K) 70-90
	Бештаугорская-2 (скважина 2-Б). 
Бештаугорское месторождение, Ставропольский край
	2,2-5,0
	800-1600
	600-1300
	150-400
	50-200
	<100
	800-1300
	CO2 500-800
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.З; В.4; В.5; В.6; В.7; В.8; В.9

	VII. Гидрокарбонатно-хлоридно-cульфатная (хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная) натриевая
	Махачкалинский
	3,0-7,0
	SO4 30-50, 
Cl 20-45, 
HCO3 20-35, 
(Na+K)>90
	Серноводская (скважина 1). 
Серноводское месторождение, Чеченская Республика
	4,0-5,0
	1200-1500
	1300-1400
	300-500
	<50
	<50
	1200-1500
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Махачкала (скважина 160). 
Махачкалинское месторождение, Республика Дагестан
	5,0-6,0
	1000-1500
	1100-1400
	1150-1500
	<25
	<10
	1000-2000
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	Бештаугорский-1
	4,0-8,0
	SO4 30-45, 
HCO3 30-45, 
Cl 20-30, 
(Na+K) 65-80
	Бештаугорская целебная (скважина 66). 
Бештаугорское месторождение, Ставропольский край
	4,0-8,0
	1300-2300
	1100-2000
	500-1000
	200-400
	<100
	1200-2000
	CO2 500-1500
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	VIII. Сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая
	Бугунтинский
	0,2-0,9
	HCO3 40-55, 
SO4 30-45, 
(Na+K) 60-75, 
Ca 25-35
	Бугунтинская (скважина 9). 
Бугунтинский участок, Ессентукское месторождение, Ставропольский край
	0,2-0,9
	100-350
	80-250
	<100
	20-80
	<50
	50-200
	-
	Столовая
	-

	
	Железноводский
	3,0-4,0
	HCO3 40-50, 
SO4 30-40, 
(Na+K) 50-65, 
Ca 25-40
	Смирновская(скважины 69-бис-1, 1-Южная, источник Семашко, Владимирский). 
Железоводское месторождение, Ставропольский край
	3,0-4,0
	1200-1500
	800-1000
	250-350
	250-350
	<50
	600-800
	CO2 800-1300
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Славяновская(скважины 69, 69-бис, 64, 59, источник Славяновский). 
Железноводское месторождение, Ставропольский край
	3,0-4,0
	1200-1500
	800-1000
	250-350
	250-350
	<50
	600-800
	CO2 500-1000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	VIIIa. Сульфатно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-сульфатная) кальциево-натриевая, кремнистая
	Гаазовский
	3,5-5,5
	SO4 40-60, 
HCO3 30-50, 
Cl 19-25, 
(Na+K) 55-70, 
Ca 20-40
	Доктор Гааз (скважина 70). 
Железноводское месторождение, Ставропольский край
	3,5-5,5
	1100-1500
	1200-1600
	350-600
	300-500
	<100
	800-1100
	CO2 1000-1700, 
H2SiO3 50-140
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	IX. Сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-магниево-натриевая
	Липецкий  бювет N 1
	0,5-1,0
	HCO3 40-60, 
SO4 30-45, 
(Na+K) 50-65, 
Mg 20-30, 
Са 20-25
	Липецкий бювет N 1(скважины 12/06, 17/06, 21/06). 
Липецкое месторождение, Липецкая область
	0,5-1,0
	250-350
	100-260
	<100
	20-60
	20-60
	80-200
	-
	Столовая
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая (магниево-кальциевая, магниево-натриево-кальциевая)
	Днепровский
	0,1-0,3
	HCO3 55-75, 
SO4 18-25, 
Са 45-50, 
Мg 25-35, 
(Na+K) 17-25
	Славда (скважина 14517). 
Днепровское месторождение, Приморский край
	0,1-0,3
	50-150
	<50
	5-15
	10-30
	4-15
	10-20
	-
	Столовая
	-

	
	Кисловодский
	1,8-7,5
	HCO3 45-80, 
SO4 20-50, 
Са 30-60, 
Мg 20-30, 
(Na+K) 20-40
	Нарзан (скважины 7-РЭ, 107-Д,5/0, 5/0-бис, 2Б-бис). 
Кисловодское месторождение, Ставропольский край
	2,0-3,0
	1000-1500
	250-500
	50-150
	200-400
	50-120
	50-250
	CO2 1000-2500
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Аршан N 6 (скважина 37). 
Аршанское месторождение, Республика Бурятия
	2,5-3,5
	1800-2000
	350-450
	<50
	450-550
	100-200
	100-200
	CO2 2000-2700
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Доломитный Нарзан(скважины 7, 5/0). 
Кисловодское месторождение, Ставропольский край
	4,0-4,5
	2000-2300
	600-800
	250-350
	650-700
	100-180
	300-400
	CO2 2000-2300
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Сульфатный Нарзан(скважины 8-бис,23, 1-ОП, 2-ПЭ-бис, 114-Э, 115-Э). 
Кисловодское месторождение, Ставропольский край
	5,0-5,5
	2300-2500
	1400-1600
	<50
	700-800
	200-400
	200-300
	CO2 2000-2200
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	Ха. Сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая (магниево-кальциевая), железистая, кремнистая
	Аршанский
	3,5-5,0
	HCO3 50-80, 
SO4 20-35, 
Са 40-60, 
Мg 20-30, 
(Na+K) 15-25
	Аршан (скважина N 35). 
Аршанское месторождение, Республика Бурятия
	3,5-4,5
	2300-2700
	550-700
	<100
	600-750
	100-200
	150-300
	Fe 10-30,
H2SiO3 80-110, 
CO2 1000-2000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3; В.4; В.5; В.6; В.7; В.8; В.9; В.10

	XI. Сульфатная кальциевая
	Краинский
	2,0-3,0
	SO4>70, 
Са 60-90
	Краинская(скважина 4/84). 
Краинское месторождение, Тульская область
	2,2-2,8
	200-300
	1400-1600
	<25
	500-650
	<100
	<100
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Уфимская (источник 12). Красноусольское месторождение, Республика Башкортостан
	2,2-3,0
	250-350
	1300-1600
	<50
	550-650
	<100
	<50
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	
	
	
	Нижне-Ивкинская N 2К 
(скважины 2-КД1, 2-КД2). 
Нижне-Ивкинское месторождение, Кировская область
	2,2-3,0
	100-350
	1200-1700
	100-200
	400-800
	50-100
	100-250
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	XII. Сульфатная  магниево-кальциевая
	Казанский
	2,0-3,0
	SO4>75, 
Ca 60-80, 
Mg 20-30
	Казанская (скважина 3). 
Казанское месторождение, Республика Татарстан
	2,0-3,0
	400-500
	1000-1500
	50-100
	400-600
	100-150
	50-100
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	Смоленский
	2,2-4,0
	SO4>80, 
Ca 50-60, 
Mg 30-50
	Смоленская (скважина 602). 
Смоленское месторождение, Смоленская область
	2,5-3,5
	250-350
	1600-2000
	<100
	450-600
	150-300
	<100
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	XIII. Сульфатная натриево-кальциево-магниевая (натриево-магниево-кальциевая)
	Кашинский
	2,0-4,0
	SO4>80, 
Ca 25-60, 
Mg 20-50, 
(Na+K) 20-25
	Кашинская(скважины 12, 18). 
Кашинское месторождение, Тверская область
	2,5-3,7
	<50
	1500-2200
	200-350
	250-550
	100-150
	250-350
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	
	Московский
	3,0-5,5
	SO4>90, 
Mg 25-45, 
Ca 25-45, 
(Na+K) 20-40
	Московская (скважина 2/72). 
Москва, Московская область
	3,0-5,5
	100-170
	2000-3500
	25-150
	350-500
	150-300
	350-750
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	XIV. Сульфатная  кальциево-натриевая (натриево-кальциевая)
	Вологодский*
	6,0-7,0
	SO4>90, 
Ca 20-25, 
(Na+K) 60-65
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	XV. Сульфатная   магниево-натриевая, железистая
	Баталинский*
	15,0-35,0
	SO4>80, 
(Na+K) 40-60, 
Mg 20-50
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	Fe
	Лечебная
	В.4; В.5

	XVI. Сульфатная натриевая
	Ивановский*
	6,0-7,0
	SO4>80, 
(Na+K)>80
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	XVIa. Сульфатная натриевая, борная
	Удмуртский*
	6,0-7,5
	SO4>90, 
(Na+K) 75-90
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	H3BO3
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.3-В.9

	XVII. Хлоридно-сульфатная натриевая
	Анапский
	1,0-5,0
	SO4 40-75, 
Cl 20-45, 
(Na+K) 60-95
	Анапская (скважина 3-э). 
Анапское месторождение, Краснодарский край
	3,0-4,0
	350-600
	900-1300
	400-700
	<50
	<100
	900-1100
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Липецкий
	3,0-4,5
	SO4 40-75, 
Cl 20-45, 
(Na+K) 80-95
	Липецкий бювет(скважина 3/04, 2/07, 12/08, 29/08).
Липецкое месторождение, Липецкая область
	3,0-4,5
	200-400
	1200-1700
	500-850
	<150
	<50
	800-1200
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	
	
	
	Липецкая (скважины 2/71,9/03, 9/04, 12/95, 15/95). 
Липецкое месторождение, Липецкая область
	3,5-4,5
	200-400
	1300- 1700
	800-1000
	90-150
	<100
	1000-1300
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Нижне-Ивкинский N 1
	4,0-10,0
	SO4 40-80, 
Cl 20-60, 
(Na+K) 65-90
	Нижне-Ивкинская N 1 (скважина 12). 
Нижне-Ивкинское месторождение, Кировская область
	4,0-7,0
	100-250
	2000- 3300
	300-1000
	200-400
	100-
200
	800-2000
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.5

	
	Буйский
	10,0-15,0
	SO4 70-80, 
Cl 20-25, 
(Na+K)>75
	Буйская (скважина 2/75). 
Сусанинское месторождение, Костромская область
	11,0-13,0
	<100
	6000-7000
	1500-1800
	350-450
	200-250
	3000-3500
	-
	Лечебная
	В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.4; В.5

	XVIII. Хлоридно-сульфатная кальциево-натриевая
	Угличский
	2,0-5,0
	SO4 50-80, 
Cl 20-50, 
(Na+K) 30-70, 
Са 20-60
	Угличская (скважина 2/63). 
Угличское месторождение, Ярославская область
	3,5-4,5
	70-120
	2000-2350
	500-600
	250-350
	100-170
	700-900
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	XIX. Хлоридно-сульфатная магниево-натриевая
	Лысогорский
	13,0-19,0
	SO4 45-65, 
Cl 25-40, 
(Na+K) 60-75, 
Mg 20-30
	Лысогорская (скважина 13-25). 
Месторождение Лысогорский источник, Ставропольский край
	13,0-19,0
	400-1200
	5500-9000
	2200-3700
	350-550
	500-900
	2800-4500
	CO2 500-1000
	Лечебная
	В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.4; В.5

	XX. Хлоридно-сульфатная магниево-кальциево-натриевая (магниево-натриево-кальциевая)
	Иркутский
	1,0-6,0
	SO4 40-70, 
Сl 20-40, 
(Na+K) 20-65, 
Са 20-40, 
Мg 20-25
	Иркутская (скважина 27бис). 
Олхинское месторождение, Иркутская область
	1,2-3,0
	225-350
	600-1100
	200-460
	200-320
	50-150
	100-350
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	
	
	
	Дон. 
Мечеткинское месторождение, Ростовская область
	2,5-3,5
	300-400
	900-1150
	450-750
	100-250
	100-150
	550-700
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	
	
	
	Ижевская (Шифалы-су) (скважина 14). 
Ижминводское месторождение, Республика Татарстан
	4,0-6,0
	100-300
	2000- 2500
	1000- 1200
	400-600
	200-300
	700-900
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.З-В.9

	XXI. Сульфатно-хлоридная (хлоридно-сульфатная) кальциево-натриевая (натриево-кальциевая)
	Ергенинский
	5,0-8,0
	Сl 40-65, 
SO4 30-50, 
(Na+K) 35-60, 
Са 20-40
	Ергенинская (скважина 47-Б). 
Ергенинское месторождение, Волгоградская область
	5,0-6,5
	350-450
	1800-2100
	1400-1600
	400-700
	50-250
	1000-1300
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.8

	XXII. Сульфатно-хлоридная натриевая
	Каспийский
	5,0-9,0
	Сl 50-75, 
SO4 20-40, 
(Na+K)>90
	Каспий (скважина 215). 
Республика Дагестан
	5,5-7,5
	800-1000
	1200-1600
	1900-2300
	<50
	<25
	1900-2500
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4; В.5; В.6; В.8

	
	
	
	
	Сольвычегодская (скважина 4). 
Сольвычегодское месторождение, Архангельская область
	8,0-9,0
	<50
	2000-2200
	3200-3500
	50-150
	50-150
	2700-3000
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4; В.5; В.6; В.8

	ХХIIа. Сульфатно-хлоридная натриевая, борная
	Ново-Ижевский
	15,0-18,0
	Сl 35-65, 
SO4 35-45, 
(Na+K)>80
	Ново-Ижевская (скважина 1/71). 
Удмуртская Республика
	15,0-17,5
	<100
	5000-5500
	5000-6000
	500-700
	180-300
	4500-5000
	H3BO3 60-90
	Лечебная
	В.2.1; В.2.3; В.4; 5

	XXIII. Сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая
	Хиловский
	2,0-5,0
	Сl 50-75, 
SO4 20-40, 
(Na+K) 35-55, 
Ca 25-50, 
Mg 20-40
	Хиловская (скважина 1/59). 
Хиловское месторождение, Псковская область
	3,0-4,0
	100-200
	800-900
	1300-1600
	350-400
	150-200
	500-700
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	XXIV. Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридная натриевая (кальциево-натриевая), кремнистая
	Пятигорский-1
	4,0-5,5
	Сl 30-45, 
HCO3 20-45, 
SO4 20-30, 
(Na+K) 55-75
	Машук N 1 (скважины 1, 4, 7, 24). 
Пятигорское месторождение, Ставропольский край
	4,0-5,5
	1500- 1900
	750-900
	700-1100
	350-450
	50-100
	900-1200
	H2SiO3  50-70, 
CO2 1500-2000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Пятигорский-2
	5,5-6,5
	Сl 40-50, 
HCO3 20-40, 
SO4 20-30, 
(Na+K) 60-75, 
Са 20-30
	Машук N 19 (скважина 19). 
Пятигорское месторождение, Ставропольский край
	5,5-6,5
	1300-1450
	1100- 1200
	1400-1500
	300-400
	<100
	1500-1600
	H2SiO3 50-80,
CO2 500-1000
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	XXV. Хлоридно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-хлоридная) натриевая
	Карачинский
	1,0-4,5
	HCO3 40-75, 
Сl 20-60, 
(Na+K)>90
	Геленджикская. 
Геленджикское месторождение, Краснодарский край
	1,0-2,0
	450-700
	50-100
	50-150
	<10
	<10
	250-500
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	
	
	
	Горячий Ключ N 2 
Псекупское месторождение, Краснодарский край
	1,0-2,0
	550-800
	<50
	150-200
	<50
	<25
	250-350
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	
	
	
	Хилак (источник 1). РСО - Алания
	1,5-3,0
	600-900
	<50
	500-700
	50-150
	<50
	400-700
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	
	
	
	Карачинская (скважины 12-434, 25-ОРЗ, 2-Р, БА-93,03-0307). 
Новосибирская область
	2,0-3,0
	800-1100
	150-250
	300-600
	<25
	<50
	500-800
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Рычал-Су
	4,0-5,5
	HCO3>70, 
Сl 20-30, 
(Na+K)>90
	Рычал-Су (источник 3). 
Месторождение Рычал-Су, Республика Дагестан
	4,0-5,0
	2500-3000
	<25
	450-550
	<25
	<25
	1200-1450
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Нагутский-4
	6,0-9,0
	HCO3 70-80, 
Сl 20-25, 
(Na+K)>95
	Нагутская-4(скважина 49). 
Нагутское месторождение, Ставропольский край
	6,0-9,0
	4000-5500
	100-350
	600-900
	<100
	<50
	2000-2700
	CO2 500-900
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	XXVa. Хлоридно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-хлоридная) натриевая, борная
	Лазаревский
	3,5-6,0
	HCO3 45-80, 
Сl 20-45, 
(Na+K)>80
	Лазаревская (скважина 84-Э). 
Волконское месторождение, Краснодарский край
	3,5-5,0
	600-1000
	<10
	1500-2000
	<25
	<10
	1500-1700
	H3BO3 200-350
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.8

	
	Зарамагский
	5,5-10,0
	HCO3 45-80, 
Сl 20-55, 
(Na+K) 60-90
	Зарамаг (скважины 4, 7). 
Зарамагское месторождение, РСО - Алания
	7,0-9,5
	3000-4000
	<50
	1700-2400
	150-200
	<100
	2000-2600
	H3BO3 70-150, 
CO2 1000-2200
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.8

	
	Ессентукский № 4
	7,0-10,0
	HCO3 55-80, 
Сl 20-45, 
(Na+K)>80
	Ессентуки N 4(скважины 33-бис, 34-6 ис, 39-бис,41-бис,49-Э, 418', 56, 57-РЭ-бис, 71). 
Ессентукское месторождение, Ставропольский край
	7,0-10,0
	3400-4800
	<25
	1300-1900
	<150
	<100
	2000- 3000
	H3BO3 30-60,
CO2 500-1800
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Ессентукский № 17
	10,0-14,0
	HCO3 55-75, 
Сl 35-45, 
(Na+K)>90
	Ессентуки № 17(скважины 17-бис, 36-6ис, 46). 
Ессентукское месторождение, Ставропольский край
	10,0-14,0
	4900-6500
	<25
	1700-2800
	50-200
	<150
	2700-4000
	H3BO3 40-90,
CO2 500-2350
	Лечебная
	В.2,1; В.2,3; В.4-В.6; В.8

	
	
	
	
	Нагутская-17(скважины 9-бис, 47). 
Нагутское месторождение, Ставропольский край
	10,0-14,0
	5000-7200
	<150
	1200-2200
	<150
	<150
	2700-3900
	H3BO3 30-80,
CO2 500-1200
	Лечебная
	В.2,1; В.2,3; В.4-В.6; В.8

	XXVб. Хлоридно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-хлоридная) натриевая, борная, йодная
	Семигорский N 1
	3,5-7,0
	Сl 45-60, 
HCO3 40-55, 
(Na+K)>90
	Семигорская N 1 (скважины ЗЭ, 4Э). 
Раевское месторождение, Краснодарский край
	3,0-5,0
	1600-2400
	<25
	500-900
	<15
	<10
	1000-1500
	H3BO3 40-80,
I2-7
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	
	Семигорский N 6
	8,0-12,0
	HCO3 60-70, 
Сl 30-40, 
(Na+K)>90
	Семигорская N 6 (скважина 12-Э). 
Семигорское месторождение, Краснодарский край
	8,0-11,0
	4000-5500
	<10
	1500-1900
	<50
	<25
	2600-3200
	H3BO3 1100-1800, 
I 10-20, 
CO2 500-700
	Лечебная
	В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.4-В.6; В.8

	XXVв. Хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, кремнистая
	Шадринский
	7,0-10,0
	HCO3 50-70, 
Сl 30-40, 
(Na+K) 75-90
	Шадринская-315 (скважина 315). 
Шадринское месторождение, Курганская область
	7,0-10,0
	4500-5500
	<15
	1200-1600
	130-250
	140-180
	2100-2600
	H2SiO3 50-70,
CO2 1000-1700
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.4-В.6; В.8

	XXVI. Хлоридно-гидрокарбонатная магниево-калыдиевая
	Липецкий -1
	0,4-0,8
	HCO3 50-80, 
Сl 15-35, 
Са 50-80, 
Мg 20-40
	Липецкая классическая(скважины 16/94, 17/94). 
Липецкое месторождение, г. Липецк
	0,4-0,8
	200-450
	20-35
	20-45
	50-150
	20-35
	10-20
	-
	Столовая
	-

	XXVII. Гидрокарбонатно-хлоридная натриево-магниево-кальциевая (натриево-кальциево-магниевая)
	Старорусский
	1,0-2,0
	Сl 40-60, 
HCO3 20-50, 
Са 30-40, 
>Мg 30-50, 
(Na+K) 20-30
	Рушаночка (скважины 1099к, 2026к). 
Старорусское месторождение, Новгородская область
	1,0-1,5
	300-450
	80-120
	100-150
	80-120
	40-100
	80-120
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	XXVIII. Гидрокарбонатно-хлоридная (хлоридно-гидрокарбонатная) натриевая
	Обуховский
	2,0-4,0
	Сl 40-85, 
HCO3 20-60, 
(Na+K)>90
	Обуховская. 
Обуховское месторождение, Свердловская область
	2,0-2,8
	400-500
	<25
	850-1200
	<50
	<25
	700-850
	-
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.9

	XXVIIIa. Гидрокарбонатно-хлоридная (хлоридно-гидрокарбонатная) натриевая, йодная
	Азовский
	5,0-6,0
	Сl 70-80, 
HCO3 20-30, 
(Na+K)>90
	Азовская. 
Ростовская область
	5,0-6,0
	1200-1500
	<10
	2000-2400
	<50
	<25
	1800-2100
	I 5-6
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.3; В.4; В.5; В.6; В.7; В.8; В.9

	
	Сочинский
	5,0-8,0
	HCO3 45-60, 
Сl 35-50, 
(Na+K)>90
	Сочинская (скважина 2-РМ). 
Мамайское месторождение, Краснодарский край
	5,0-7,0
	2500-3200
	<10
	1100-1500
	<25
	<25
	1800-2200
	I 5-7
	Лечебно-столовая
	В.1; В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	XXVIIIб. Гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, борная
	Кармадонский
	2,0-4,5
	Сl 65-75, 
HCO3 30-40, 
(Na+K)>90
	Нижний Кармадон(скважина 29-р). 
Кармадонское месторождение, РСО-Алания
	2,0-4,2
	400-800
	<25
	1000- 1800
	<100
	<25
	700-1300
	H3BO3 80-200
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.8

	XXVIIIв. Гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, борная, йодная, мышьяковистая, кремнистая
	Синегорский
	15,0-25,0
	Сl 60-80, 
HCO3 20-40, 
(Na+K)>85
	Синегорская (скважины 16, 17). 
Синегорское месторождение, Сахалинская область
	18,0-22,0
	3400-5800
	<50
	5400-7000
	130-200
	140-210
	5300- 6200
	H3BO3 2300-2600, 
I 15-17, 
As 20-25, 
H2SiO3 35-75,
CO2 2000-2500
	Лечебная
	В.2.1; В.2.3; В.4; В.5; В.10

	XXIX. Хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, борная, железистая
	Малкинский
	2,0-5,0
	HCO3 55-75, 
Сl 20-45, 
(Na+K) 55-75, 
Са 20-35
	Малкинская (скважина 14). 
Малкинское месторождение, Камчатская область
	2,5-4,2
	1500-2000
	<10
	300-800
	150-350
	<100
	500-800
	Fe 10-20, 
H3BO3 60-100, 
CO2 1800-2300
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.8; В.10

	ХХІХа. Хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, борная, железистая, кремнистая
	Эльбрусский
	1,0-4,0
	HCO3 55-75, 
Сl 20-45, 
(Na+K) 55-75, 
Са 20-35
	Эльбрус (скважина 2). 
Приэльбрусское месторождение, Кабардино-Балкарская Республика
	2,0-3,0
	1200-1500
	<100
	150-300
	100-200
	<100
	400-600
	H3BO3 100-150, 
Fe 10-40, 
H2SiO3 60-90,
CO2 1000-2000
	Лечебная
	В.1; В.2.1; В.2.2; В.2.3; В.3-В.8; В.10

	XXX. Хлоридная натриевая
	Калининградский
	1,0-5,0
	Cl>80, 
(Na+K)>80
	Ангарская (скважина 2). 
Ангарское месторождение, Иркутская область
	2,0-3,0
	500-600
	100-200
	900-1200
	150-200
	80-120
	500-700
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.8; В.9

	
	
	
	
	Нальчик (скважина 1-Э). 
Нальчикское месторождение, Кабардино-Балкарская Республика
	2,0-5,0
	150-300
	50-120
	1000-2500
	100-200
	<50
	600-1000
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	
	
	
	
	Ростовская. 
Ростовская область
	3,5-4,5
	350-500
	170-220
	1800-2100
	100-200
	50-150
	1000-1300
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	
	
	
	
	Калининградская N 1 (скважина 1/02). 
Калининградское месторождение, Калининградская область
	3,5-4,5
	550-700
	<100
	1700-2100
	<100
	<50
	1250-1500
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	
	Тюменский
	5,0-8,0
	Сl 60-90, 
(Na+K)>80
	Тюменская (Тараскуль) (скважина 2-Б). 
Тараскульское месторождение, Тюменская область
	5,0-6,5
	200-400
	<10
	2800-3200
	<100
	<50
	1800-2100
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	
	Нижне-Сергинский
	5,0-8,0
	Cl>90, 
(Na+K)>90
	Нижне-Сергинская (скважина 4). 
Нижне-Сергинское месторождение, Свердловская область
	5,0-8,0
	100-350
	100-200
	3000-4500
	80-150
	<50
	2000-3000
	-
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	ХХХа. Хлоридная натриевая, йодная
	Ходыженский
	2,0-5,0
	Cl>75, 
(Na+K)>90
	Ходыженская (скважина 503). 
Ходыженское месторождение, Краснодарский край
	3,5-4,8
	600-800
	<10
	1700-2100
	<10
	<10
	1400-1700
	I 10-15
	Лечебная
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	ХХХб. Хлоридная натриевая, борная
	Омский
	4,5-6,5
	Сl 60-90, 
(Na+K)>80
	Омская N 1 (скважина 1-Б). 
Омское месторождение, Омская область
	4,5-6,5
	200-600
	<10
	2500-3300
	<100
	<25
	1700-2200
	H3BO3 50-60
	Лечебно-столовая
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.9

	
	Урс-Донский
	4,0-6,0
	Cl>75, 
(Na+K)>90
	Урс-Дон (скважина 311). 
Коринское месторождение, РСО-Алания
	5,0-6,0
	800-1000
	90-120
	2400-2700
	<50
	<25
	1800-2100
	H3BO3 70-115
	Лечебная
	В.2.1; В.2.3; В.4-В.8

	ХХХв. Хлоридная натриевая, йодная, борная
	Анивский
	6,5-10,0
	Cl>90, 
(Na+K)>90
	Анивская N 1 (скважина 8-А-бис). 
Мандаринковское месторождение, Сахалинская область
	6,5-10,0
	250-500
	<10
	4000-5500
	50-150
	<100
	2400-3400
	H3BO3 300-400, 
I 8-16
	Лечебная
	В.2.1; В.2.3; В.4; В.5; В.8

	ХХХг. Хлоридная натриевая, бромная, йодная
	Талицкий
	8,0-10,0
	Cl>90, 
(Na+K)>85
	Талицкая (скважина 1/75). 
Талицкое месторождение, Свердловская область
	9,0-10,0
	200-350
	<50
	5000-5700
	150-250
	50-150
	3000-3400
	Br 22-30, 
I 3,0-6,5
	Лечебная
	В.2.1; В.2.3; В.4; В.5; В.7

	XXXI. Хлоридно-гидрокарбонатная, натриевая, железистая
	Полюстровский
	0,2-1,0
	HCO3 35-50, 
Сl 30-40, 
(Na+K) 25-40
	Полюстрово (скважина 141/3). 
Полюстровское месторождение, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область
	0,2-0,4
	80-150
	<100
	<50
	<25
	<25
	<50
	Fe 40-60
	Лечебно-столовая
	В.10

	XXXII. Гидрокарбонатно-сульфатная магниево-кальциевая (кальциево-магниевая), железистая
	Марциальный
	0,2-1,0
	SO4 60-70, 
HCO3 20-30, 
Са 30-45, 
Мg 30-45
	Марциальная (скважины 1-К, 2-К, 4-К). 
Месторождение Марциальные воды, Республика Карелия
	0,2-0,8
	60-140
	200-300
	<10
	<50
	<50
	<25
	Fe 10-100
	Лечебно-столовая
	В.10

	XXXIII. Сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая с высоким содержанием органических веществ
	Ундоровский*
	0,5-1,5
	HCO3 40-80, 
SO4 20-50, 
Са 60-85, 
Мg 20-40
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	Cорг
	Лечебно-столовая
	В.2.3; В.5; В.6; В.8; В.9

	* Представитель (минеральная вода и ее состав) гидрохимического типа будет внесен после проведения соответствующих исследований в установленном порядке.




























Приложение Д (обязательное).
Протокол сокращенного химического анализа минеральной воды (органолептические, идентификационные показатели и показатели безопасности)
Приложение Д (обязательное)
Протокол сокращенного химического анализа минеральной воды N_______от__________________20___г.
	Местоположение и наименование источника или номер скважины
	Органолептические показатели

	Наименование продукции
	Прозрачность

	
	Цвет

	Наименование изготовителя
	Осадок

	Наименование заказчика
	Запах, вкус

	Условия, место отбора
	

	Т воды, °С при 7* воздуха, °С
	

	Дата отбора/розлива
	

	Кем отобрана проба
	

	В литре воды содержится
	Граммы (мг)
	Мг-экв.
	Экв. %
	Нормативный документ

	Катионы

	Литий* Li+
	
	
	
	

	Аммоний* NH4+
	
	
	
	

	Натрий* +калий* (Na+ + К+ )
	
	
	
	

	Магний* Mg2
	
	
	
	

	Кальций* Са2
	
	
	
	

	Стронций Sr2+
	
	
	
	

	Железо закисное** Fe2+
	
	
	
	

	Железо окисное** Fe3+
	
	
	
	

	Мышьяк As3 + As6
	
	
	
	

	Сумма катионов
	
	
	100
	

	Анионы

	Фторид* F-
	
	
	
	

	Хлорид* Cl-
	
	
	
	

	Бромид* Вr-
	
	
	
	

	Иодид* I-
	
	
	
	

	Сульфат* SO42-
	
	
	
	

	Гидрокарбонат* НСО3-
	
	
	
	

	Карбонат* С03-
	
	
	
	

	Нитрит N02-
	
	
	
	

	Нитрат NO3-
	
	
	
	

	Сумма анионов
	
	
	100
	

	В литре воды содержится
	Граммы (мг)
	Нормативный документ

	Недиссоциированные молекулы

	Диоксид углерода** СО2
	
	

	Сероводород общий* Σ H2S
	
	

	в том числе свободный
	
	

	Метакремниевая кислота* H2Si03
	
	

	в том числе коллоидная
	
	

	Ортоборная кислота* Н3ВО3
	
	

	Другие показатели

	Окисляемость, мг 03/дм *
	
	

	Минерализация воды М*
	
	

	Сухой остаток при 180 °С*
	
	

	рН**
	
	


* Идентификационные показатели.
** Не являются показателями безопасности и идентификационными показателями.
Формула химического состава:
Руководитель        (фамилия, инициалы)                     (личная подпись)
Аналитик             (фамилия, инициалы)                     (личная подпись)
м. п.
	






Приложение Е (обязательное).
Протокол краткого химического анализа минеральной воды (органолептические и идентификационные показатели)

Протокол краткого химического анализа минеральной воды N_______от "____"______________20___г.
	Местоположение и наименование источника или номер скважины
	Органолептические показатели*:

	Наименование продукции
	Прозрачность
	

	
	Цвет

	Наименование изготовителя
	Осадок

	Наименование заказчика
	Запах, вкус

	Условия, место отбора
	

	7* воды, °С при Т воздуха, °С
	

	Дата отбора/розлива
	

	Кем отобрана проба
	

	В литре воды содержится
	Граммы (мг)
	Мг-экв.
	Экв. %
	Нормативный документ

	Катионы

	Натрий + калий (Na++К)
	
	
	
	

	Магний Мg2+
	
	
	
	

	Кальций Са2+
	
	
	
	

	Сумма катионов
	
	
	100
	

	Анионы

	Хлорид Cl-
	
	
	
	

	Сульфат SO42-
	
	
	
	

	Гидрокарбонат НСО3-
	
	
	
	

	Карбонат СО32-
	
	
	
	

	Сумма анионов
	
	
	100
	

	Минерализация воды, М
	
	

	рН*
	
	



* Не являются показателями безопасности и идентификационными показателями. Формула химического состава:
Руководитель    (фамилия, инициалы)                                     (личная подпись)
Аналитик           (фамилия, инициалы)                                     (личная подпись)
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